別表（第２条、第３条、第８条関係）　　ブロック塀等点検表

　安全確認ができないもの　：　以下の（１）又は（２）の点検表の項目で不適合が1つ以上

　　　　　　　　　　　　　　　あった場合

　※わからない場合は不適合にチェックしてください

（1）コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **点検項目** | **点検内容** | **点検結果** |
| **適合** | **不適合** |
|  | 高さ | 2.2ｍ以下 |  |  |
|  | 壁の厚さ | 高さ2ｍを超える塀で15㎝以上 |  |  |
| 高さ2ｍ以下の塀で10㎝以上 |  |  |
|  | 鉄筋 | 壁内に直径9㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |  |  |
|  | 控壁（高さ1.2ｍを超える時） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、直径9㎜以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある |  |  |
|  | 基礎（高さ1.2ｍを超える時） | 丈が35㎝以上で根入れ深さが30㎝以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある |  |  |
|  | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1㎜以上のひび割れがない |  |  |
|  | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |  |  |
|  | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |  |  |

（2）組積造（鉄筋のないコンクリートブロックの物を含む。）の塀

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **点検項目** | **点検内容** | **点検結果** |
| **適合** | **不適合** |
|  | 高さ | 1.2ｍ以下 |  |  |
|  | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある |  |  |
|  |  |
|  | 鉄筋 | － | ― | ― |
|  | 控壁 | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある |  |  |
|  | 基礎 | 根入れ深さが20㎝以上ある |  |  |
|  | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1㎜以上のひび割れがない |  |  |
|  | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |  |  |
|  | その他 | 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない |  |  |